**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)**

**Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Θέμα: Προσφορά για την «Προμήθεια Οχήματος-Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ** |
|  **1.** | **Λεωφορείο 17+1 Θέσεων** |
| 1.1 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ |  |  |  |
| 1.2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| 1.3 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1.4 | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| 1.5 | ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |  |
|  | Κινητήρας  |  |  |  |
| 1.6 | Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού 2.000cc περίπου με υπερσυμπιεστή (turbo) . |  |  |  |
| 1.7 | Ισχύος τουλάχιστον 160PS και ροπής τουλάχιστον 400Nm. |  |  |  |
| 1.8 | Σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6 με χαμηλή κατανάλωση & εκπομπές CO2. |  |  |  |
|  | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
| 1.9 | Τιμόνι στο αριστερό μέρος του οχήματος με ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης. |  |  |  |
|   | Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης |  |  |  |
| 1.10 | Μετάδοση κίνησης στον οπίσθιο άξονα μέσω κατάλληλου διαφορικού. |  |  |  |
| 1.11 | Μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6+1 σχέσεων τουλάχιστον. |  |  |  |
|  | Αμάξωμα -Χώροι - Οδηγική Συμπεριφορά |  |  |  |
| 1.12 | Όχημα τύπου minibus σύγχρονης κατασκευής και κατάλληλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά 18 επιβατών καθήμενων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. |  |  |  |
| 1.13 | Κατά την παράδοσή του να διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και η κατασκευή του να είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον συγκεκριμένο τύπο οχημάτων. |  |  |  |
| 1.14 | Θα διαθέτει δυο πλευρικές θύρες, οδηγού και συνοδηγού, μια συρόμενη πλευρική θύρα για άνετη επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών καθώς και μια δίφυλλη θύρα με σταθερά παράθυρα στο πίσω μέρος. |  |  |  |
|   | Φώτα  |  |  |  |
| 1.15 | Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. |  |  |  |
| 1.16 | Να φέρει κατ΄ ελάχιστον φώτα ομίχλης πίσω, φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα κατά την επιλογή της όπισθεν, διάταξη προειδοποίησης στάθμευσης (alarm). |  |  |  |
| 1.17 | Να φέρει επαρκή φωτισμό στο εσωτερικό της καμπίνας. |  |  |  |
|  | Τροχοί |  |  |  |
| 1.18 | Τροχοί χαλύβδινοι ή αλουμινίου υψηλής αντοχής στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα, τουλάχιστον 16 ιντσών. |  |  |  |
| 1.19 | Ελαστικά καινούρια και αμεταχείριστα, εργοστασιακής τοποθέτησης, ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). |  |  |  |
| 1.20 | Εφεδρικός τροχός ή κιτ πλήρωσης ελαστικών. |  |  |  |
|  | Σύστημα ανάρτησης |  |  |  |
| 1.21 | Ανεξάρτητη ανάρτηση με αντιστρεπτική δοκό και αμορτισέρ πεπιεσμένου αερίου στον εμπρόσθιο άξονα. |  |  |  |
| 1.22 | Ελλειπτικά φύλλα σούστας στον οπίσθιο άξονα. |  |  |  |
|  | Αμάξωμα |  |  |  |
| 1.23 | Το όχημα θα είναι τύπου μικρού λεωφορείου (minibus), σύγχρονο, απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής μοντέλου από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για τη μεταφορά 18 επιβατών καθήμενων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. |  |  |  |
| 1.24 | Κατά την παράδοσή του να διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και η κατασκευή του να είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον συγκεκριμένο τύπο οχημάτων. |  |  |  |
| 1.25 | Θα διαθέτει θέσεις οδηγού, δύο συνοδηγών και δεκαπέντε καθήμενων στο πίσω μέρος του οχήματος.  |  |  |  |
| 1.26 | Όλες οι θέσεις το οχήματος θα φέρουν ζώνες ασφαλείας. |  |  |  |
| 1.27 | Πλευρικές θύρες οδηγού- συνοδηγών. |  |  |  |
| 1.28 | Πλευρική θύρα συρόμενη στη πλευρά του συνοδηγού. |  |  |  |
| 1.29 | Δίφυλλη θύρα με σταθερά παράθυρα στο πίσω μέρος. |  |  |  |
| 1.30 | Εταζέρα οροφής στο εσωτερικό του οχήματος |  |  |  |
| 1.31 | Επένδυση δαπέδου σε όλο το μήκος, από εύκολα καθαριζόμενο ελαστικό υλικό |  |  |  |
| 1.32 | Ανθεκτική υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σκουρόχρωμης απόχρωσης  |  |  |  |
| 1.33 | Το όχημα θα είναι τύπου μικρού λεωφορείου (minibus), σύγχρονο, απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής μοντέλου από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για τη μεταφορά 18 επιβατών καθήμενων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. |  |  |  |
| 1.34 | Συνολικό μήκος οχήματος έως 6,8m |  |  |  |
| 1.35 | Χρωματισμός από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή |  |  |  |
|   | Εξοπλισμός- Ασφάλεια |  |  |  |
| 1.36 | Το όχημα θα διαθέτει κατ΄ελάχιστον σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (ABS με EBD), ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESC), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA), σύστημα αντιστρεπτικής ευστάθειας (RSC) και υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα (ΕΒΑ). |  |  |  |
| 1.37 | Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού |  |  |  |
| 1.38 | Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με αδρανειακό μηχανισμό σε όλες τις θέσεις. |  |  |  |
|   | Εγγύηση -Υποστήριξη -Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 1.39 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. |  |  |  |
| 1.40 | Εγγύηση βαφής τουλάχιστον 2 ετών. |  |  |  |
| 1.41 | Εγγύηση προστασίας κατά της διάτρησης τουλάχιστον 8 ετών. |  |  |  |
| 1.42 | Υποστήριξη οχήματος για service & ανταλλακτικά τουλάχιστον 8 ετών. |  |  |  |
| 1.43 | Χρόνος παράδοσης οχήματος έως 12 μήνες. |  |  |  |

Σημείωση: Στη στήλη Απάντηση θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο «ΝΑΙ» στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί την προδιαγραφή ή «ΟΧΙ» στην περίπτωση που δεν πληροί την προδιαγραφή. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή κείμενο δεν θεωρούνται αποδεκτά.

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης και συντήρησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα καλύπτει την περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

.........................................

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)